20XX 年度杭州市优秀建筑装饰装修工程评价 XXXXXX 公司名称

**XX 装修工程**

**一、工程概况（提示内容：装饰工 程所在建筑的规模，总建筑面积、结 构型式、防火等级、地处位置、企业 申报的范围、功能分布、装饰面积、**



**合同造价、工程建设单位、监理单位 及设计单位、施工单位等信息。此处 照片为申报范围内的主要功能区域 最好的一张照片，能体现工程总体特 质）**

**样本**（不超过 300 字）： 工程位于 XX 市 XX 区 XX 路 X 号， 三面环山依山而建,中式仿古

建筑设计风格，为中国国家版本馆。该工程承载着“赓续中华文脉，坚定文化自信， 展示大国形象，推动文明对话”的使命，是国家十四五规划中极具代表性的重大文 化设施建设项目。

本工程总建筑面积 99500m2，建筑高度 35.45 米，建筑层数地上五层、地下二层， 单、多层建筑。XX 承建装修部位为 X#楼、X#楼，装修面积 XXm2；装修合同造价 XX 万元，202X 年 X 月 X 日进场施工，202X 年 X 月 X 日竣工交付。

本工程建设单位为 XX（单位名称），施工总承包单位为 XX（单位名称），设计 单位为 XX（单位名称），XX（单位名称）负责施工全过程监理。

**二、装饰工程特色亮点（以条文形式表达，一般不超过 5 条，每条不超过 80 字。提示 内容：装饰设计理念在施工中的体现、施工用材特色（含装配式装修材料）、施工难点与特点、装饰作品亮点以及科 技进步情况等）**

20XX 年度杭州市优秀建筑装饰装修工程评价 XXXXXX 公司名称

# 样本：

1. 整体建筑以中国传统建筑文化和藏书文化为主线，结合传统手工艺及现代建筑科 技，凸显新时代大国风貌。

2. 文兴楼为总馆入口，门厅以新中式大木作梁架搭配宋式窗格，地面采用深浅两种 [灰色石材](https://solution.chinayasha.com/?s)，清雅灵透，大气华美。

3. 序厅层高 13m，藻井造型复杂且天棚之上为钢结构屋顶，针对藻井吊顶特点，采 用抱接衬弹性垫作法，既保证原有结构强度，又保证二次结构的强度和刚度。

4. 文华堂柱体为不锈钢柱脚与铝板拼接，设计要求采用铝板平收口，施工难度较大， 精细要求高，项目部采用前后凸出铝板装饰面 2mm 方案，保证了接口平整度，且 达到设计要求。

**三、实景效果（提示内容：选择工程不同功能区域的实景照片 5~6 张，每张照片旁用文 字表述其亮点，也可选择有特色的节点照片，并在照片旁附文字说明，每张照片的文字说明 100 字以内。）**

# 样本：

 

文兴厅墙面采用米色石材装饰梁柱，为中国传统建筑四梁八柱结构特点，搭配中央 圆型灯具，体现天圆地方的中国古代哲学思想。

弘文厅采用金属木纹覆膜、 GRG 预铸式玻璃纤维加强石 膏板、金属镀铜腐蚀图案及 A 级灯膜相结合，古今相融， 赓续中华文脉，以简约庄重 的装饰风格展现大国文化 自信。





国家书房正中以“承前启后、文以载道”点明主题。 两侧中式梁架配以通高书柜，给人以饱满厚重、博 大精深的视觉体验。中央八角形藻井内形成星空穹 顶，漫天星宿点缀其中。安装牢固规范，吊顶布局 合理、间隔均匀、平整顺直。



GRG 吊顶造型流畅，安装整齐，无翘曲、起鼓，接缝平整，涂料色泽一致，铝板施工精细、 色泽鲜明、表面整洁。



铝板施工精细、色泽鲜明、表面整洁。

深化尺寸准确，材料加工时注意漆面光泽， 无明显色差，在施工过程工艺缝对缝紧密， 无高低差，安装牢固规范，做到吊顶布局合 理、间隔均匀、平整顺直。

吊顶末端点位排版，灯具、烟感器、喷淋头、

喇叭、 风口等做到居中、对称、成线、协调。